## Vorderradaufhängung #### Auswechseln von Dämpfer/Feder (Fortsetzung) | 18-21 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Federspanner, Branick MST-580A oder Modell 7200 oder vergleichbares, im Handel erhältliches Werkzeug Ausbau Die Vorderseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Vorderräder abnehmen. Den Splint (A) vom Kugelgelenk des Spurstangenkopfes abnehmen und die Mutter (B) abschrauben. Zum Trennen des Spurstangenkopfes vom Lenkarm am Dämpfer das Spezialwerkzeug verwenden (siehe Seite 18-9). Die Schrauben (A) herausdrehen und die Kabelbaumhalterung des Radsensors (B) sowie die Bremsschlauchhalterung (C) vom Dämpfer abnehmen. Den Radsensorstecker nicht abziehen. |  | Die Dämpferklemmschrauben (A) lösen und dabei die Muttern (B) festhalten. Die Flanschmuttern (A) an der Oberseite des Stoßdämpfers abschrauben. Den unteren Querlenker absenken und die Dämpferbaugruppe (B) herausnehmen.