## Alarmanlage #### Eingangstest am Steuergerät der Alarmanlage (Fortsetzung) | 22-260 |

4. Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Eingangstests keine Störungen vermuten lassen, mit Schritt 5 fortfahren.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
B8 | WHT/RED | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
B7 | WHT/BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 5 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
A11 | YEL | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Offener Stromkreis im Kabel
B16 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G502 oder G501: 5-Türer Offener Stromkreis im Kabel
B13 | BLK/YEL | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Alarmanlagenanzeige müssen aufleuchten. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Instrumentenbaugruppe defekt Offener Stromkreis im Kabel
B2 | GRN | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Die Hupe muß ertönen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 7 (15 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Alarmanlagenhupenrelais defekt Alarmanlagenhupe defekt Offener Stromkreis im Kabel
B9 | RED/WHT | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G503) Stereoanlage defekt Offener Stromkreis im Kabel
A6 | LT GRN/BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
A17 | BLU/ORN | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
B14 | GRN/RED | Zündung eingeschaltet (II) und Blinkerschalter in Position LINKS oder RECHTS | An Masse legen: Die Blinkerleuchten müssen aufleuchten. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 5 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Blinkersignalschalter defekt Blink-/Warnblinkrelais defekt Offener Stromkreis im Kabel
B6 | GRN/YEL

5. Die Stecker wieder am Steuergerät der Alarmanlage anschließen und am entsprechenden Stecker die folgenden Eingangstests durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß der interne Schaltkreis des Steuergeräts defekt sein.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
A20 | GRN | Fahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Fahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
A9 | LT GRN/ RED | Beifahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Beifahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Beifahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen
A19 | GRN/WHT | Linke Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Türschalter hinten links defekt Offener Stromkreis im Kabel
Linke Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
A19 | GRN/WHT | Rechte Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Türschalter hinten rechts defekt Offener Stromkreis im Kabel
Rechte Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
A8 | RED/WHT | Zündschlüssel im Zündschloß | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G401) Offener Stromkreis im Kabel
Zündschlüssel ist abgezogen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.