## Servolenkung #### Überprüfung und Einstellung des Generatorriemens | 17-23 |

2. Erforderliche Spezialwerkzeuge Riemenspannungsmessersatz, 07JGG-0010000 Riemenspannungsmesser, 07JGG-0010100 Riemenspannungsmesserverfahren Überprüfung Den Servolenkungsbehälter aus der Halterung nehmen und zur Seite legen. Den Riemenspannungsmesser am Riemen anbringen und die Riemenspannung messen. Die Anweisungen des Herstellers des Spannungsmessers befolgen. Ist der Riemen verschlissen oder beschädigt, muß er ausgewechselt werden. ZUR BEACHTUNG: Den Riemenspannungsmesser vorsichtig herausnehmen, damit der Rückstellhebel des Spannungsmessers nirgends anstößt. Spannung:
   Gebrauchter Riemen: | 390 - 540 N (35 — 55 kg)
   Neuer Riemen: | 740 - 880 N (75 - 90 kg)
Nach Aufziehen eines neuen Riemens den Motor 5 Minuten lang laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen. |  | Auswechseln Befestigungsmutter (A) und Kontermutter (B) der Servolenkpumpe lösen. Die Einstellschraube (C) drehen, um die richtige Riemenspannung einzustellen, dann die Befestigungsmutter und die Kontermutter wieder anziehen. Den Motor anlassen und das Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen. Dann den Motor abstellen und den Riemendurchhang erneut prüfen.