## Spiegel #### Auswechseln des Teppichs | 20-6 |

LHD In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein (siehe Seite 23-24), und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Den Teppich nicht beschädigen, knicken oder verdrehen. Die Armaturentafel und andere Teile der Innenverkleidung nicht beschädigen. Die folgenden Teile ausbauen, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD. Vordersitze, beide Seiten (siehe Seite 20-229 Rücksitzpolster, beide Seiten (siehe Seite 20-237) Stehbleche, beide Seiten (siehe Seite 20-206) Verkleidung des Vordertürschwellers, beide Seiten (siehe Seite 20-206) Verkleidung des Hintgertürschwellers, beide Seiten (siehe Seite 20-206) Mittlere untere Armaturentafelabdeckung (siehe Seite 20-217) Untere Armaturentafelabdeckung (Fahrerseite) (siehe Seite 20-216) Untere Armaturentafelabdeckung (Beifahrerseite) (siehe Seite 20-220) Feststellbremsabdeckung (siehe Schritt 3 auf Seite 20-213) Die Mutter (A) mit einen Sechskantschlüssel abschrauben, den Clip (B) lösen, dann die Fußstütze (C) ausbauen. Lage der Befestigungselemente A : Mutter, 1 B : Clip, 1 |  | Mit einem Universalmesser den Teppich (A) unter dem Heizungsbereich (B) auf der Fahrerseite einschneiden und dann zurückschlagen. Die Clip (A) abnehmen und die Befestigungselemente (B) lösen, dann den Teppich (C) herausnehmen. Lage der Befestigungselemente A : Clip, 3 Den hinteren Bodenteppich herausnehmen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Schritt 6 auf Seite 20-214).

a a a