## Heizung #### Symptom-Fehlersuchindex (Fortsetzung) | 21-9 |

5-Türer, Modell KE

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Die Umluftsteuerklappen schalten nicht zwischen Frischluft und Umluft um. | Umluftsteuermotorschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-35) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 14 (10 A) in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Heizung und Klimaanlage funktionieren nicht | Strom- und Masseschaltkreise der Heizungssteuerung - Fehlersuche (siehe Seite 21-43) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 14 (10 A) in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G501 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker