## Klimaanlage #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-120 |

Die Zündung einschalten (II) und die gleichen Klemmen auf Spannung prüfen. STECKER A (14P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Spannung an? JA - Kurzschluß zum Strom in dem/den Kabel(n) zwischen Klimaanlagensteuergerät und Luftmischsteuermotor reparieren.Dieser Kurzschluß beschädigt außerdem das Klimaanlagensteuergerät. Vor dem Auswechseln des Klimaanlagensteuergeräts den Kurzschluß zum Strom reparieren. NEIN - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. |  | 4-Türer DTC 9: Eine Störung im Gestänge der Luftmischsteuerung, Klappe oder Motor Den Luftmischsteuermotor testen (siehe Seite 21-44). Ist der Luftmischsteuermotor in Ordnung? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Den Luftmischsteuermotor ausbauen (siehe Seite 21-44). Das Gestänge der Luftmischsteuerung und die Klappe auf ungehinderte Bewegung prüfen. Können sich das Gestänge der Luftmischsteuerung und die Klappe ungehindert bewegen? JA - Den Luftmischsteuermotor auswechseln. NEIN - Das Gestänge der Luftmischsteuerung oder die Klappe reparieren.