## Konstruktionsdaten ####  | 2-26 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
ABMESSUNGEN | Gesamtlänge | 4-Türer | 4.460 mm*1
4.450 mm*2
4.435 mm*3 *4
5-Türer | 4.285 mm
Gesamtbreite | 4-Türer | 1.715 mm
1.720 mm*3
1.695 mm*4
5-Türer | 1.695 mm
Gesamthöhe | 4-Türer | 1.445 mm
1,440 mm (56.7 in.)*2 *3 *4
5-Türer | 1.495 mm
1,585 mm (62.4 in.)*5
Radstand | 4-Türer | 2.625 mm
2.620 mm*2 *3 *4
5-Türer | 2.680 mm*6
2.685 mm*7
Spur | Vorne (4-Türer) | 1.471 mm
1.470 mm*2 *3 *4
Vorne (5-Türer) | 1.470 mm*6
1.472 mm*7
Hinten (4-Türer) | 1.478 mm
1.470 mm*2 *3
1.465 mm*4
Hinten (5-Türer) | 1.470 mm*6
1.489 mm*7
Bodenfreiheit |  | 104 mm
Sitzplatzanzahl |  | Fünf
GEWICHT | Leergewicht | 4-Türer (M/T) | 1.077-1.144 kg
1.100-1.135 kg*2
4-Türer (A/T) | 1.106-1.170 kg
1.125-1.160 kg*2
4-Türer (HMM) | 1.140-1.145 kg
5-Türer (M/T) | 1.130-1.195 kg
1.160-1.190 kg*2
5-Türer (A/T) | 1.164-1.221 kg
1.185-1.215 kg*2
Max. zulässiges Gewicht | 4-Türer |
4-door (KY model) | 1.555 kg
Max. zulässiges Gewicht (beladen) (ADR)*2 | 4-Türer | 1.580 kg
5-Türer (M/T) | 1.640 kg
5-Türer (A/T) | 1.660 kg

*1: Europa-Modell

*2: Australien-Modell

*3: Saudi-Arabien-Modell

*4: Hongkong-Modell

*5: mit Dachantenne

*6: Europa-Modell (MPW-Bedingung)

*7: Außer Europa-Modell