## Reparaturwerkzeuge #### Bearbeitungswerkzeuge | 2-13 | Schneidwerkzeuge

KÖRNER Den Körner in den Pneumatikbohrer einsetzen und ein Loch an der Schweißlinse und am Verschlußstopfen bohren. PNEUMATIKBOHRER Die Drehzahl ist verstellbar, und ein entsprechendes Aufbohren kann funktionieren. DRUCKBOHRER Die Bohrungstiefe ist verstellbar, und nur Bleche mit der entsprechenden Dicke können durchbohrt werden. DURCHTREIBER Wenn ein präzises Durchbohren des Blechs erforderlich ist. |  | PNEUMATIKSÄGE Zum Schneiden des Außenblechs. PNEUMATIKFUTTERSCHLEIFER Zum Trennen von MIG-Schweißteil und Blech kann die Schleifscheibe in den Pneumatikfutterschleifer eingesetzt werden. DRUCKSTOSSSCHNEIDER Zum groben Schneiden des Außenblechs. MEISSELSATZ SCHWEISSPUNKTFRÄSER Zum Abstemmen des Punktschweißfalzes. HANDKNABBERSCHERE