## Cruise Control #### Einstellen des Stellantrieb-Gaszugs | 4-49 | Test des Kupplungspedal-Positionsschalters

Der Stellantrieb-Gaszug (A) muß sich ohne zu kleben oder zu klemmen frei bewegen lassen. Den Bewegungsbetrag des Ausgangsgestänges (B) messen, bis die Motordrehzahl anfängt, sich zu erhöhen. Zunächst muß sich das Ausgangsgestänge in der ganz geschlossenen Position (C) befinden. Das Spiel (D) muß 3,75 + 0,5 mm betragen. Ist das Spiel nicht vorschriftsgemäß, die Kontermutter lösen, die Einstellmutter drehen, bis das Spiel vorschriftsgemäß ist, dann die Kontermutter wieder anziehen. |  | Den 2P-Stecker vom Kupplungspedal-Positionsschalter (A) abziehen. 2P-STECKER DES KUPPLUNGSPEDAL-POSITIONSSCHALTERS Klemmenseite der Stecker Den Kupplungspedal-Positionsschalter ausbauen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen entsprechend der Tabelle prüfen. Gegebenenfalls den Kupplungspedal-Positionsschalter auswechseln oder die Pedalhöhe einstellen (siehe Seite 12-4).