## Türen #### Auswechseln der Hintertürschloßfalle (Fortsetzung) | 20-157 | Rear Door Glass and Regulator Replacement

2. Die Schloßfalle (A) durch den Spalt zwischen hinteren unterem Fassungsprofil (B) und Tür bewegen, dann herausnehmen. Der Einbau der Schloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der/die Stecker korrekt angeschlossen und jede Stange korrekt eingebaut wird. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Folgende Teile ausbauen: Türverkleidung (siehe Seite 20-152) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-142) C-Säulenverkleidung (siehe Seite 20-160) Die Scheibe (A) vorsichtig nach oben bewegen, bis die Schrauben zu sehen sind, dann die Schrauben herausdrehen. Die Scheibe vom Fensterheber (B) abnehmen und vorsichtig absenken. Die Scheibe nicht in das Innere der Tür fallen lassen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2