## Zylinderkopf #### Ventilspieleinstellung | 6-14 |

ZUR BEACHTUNG: Die Ventile nur einstellen, wenn die Zylinderkopftemperatur unter 38 °C liegt. Den Zündpulendeckel abbauen und die vier Zündspulen entfernen (siehe Seite 4-25). Die Gaszugklemmen und den Kabelbaumhalter von dem Zylinderkopfdeckel abbauen (siehe Schritt 9 auf Seite 6-19). Den Zylinderkopfdeckel ausbauen (siehe Schritt 10 auf Seite 6-19). Die Gummitülle von der oberen Abdeckung entfernen und den Stecker des TDC-Sensors abziehen. Die obere Abdeckung abbauen (siehe Schritt 1 auf Seite 6-57). Kolben Nr. 1 auf den oberen Totpunkt stellen. Die Markierung "UP" (A) auf der Riemenscheibe muß oben stehen, und die TDC-Markierungen (B) müssen auf der oberen Fläche des Zylinderkopfes zur Deckung gebracht werden. |  | Die richtige Meßfühlerlehre für die Ventile, die geprüft werden sollen, auswählen.
Einlaßventil: | 0,18- 0,22 mm
Auslaßventil: | 0,23- 0,27 mm
Lage der Einstellschrauben: EINLASS AUSLASS Die Fühlerlehre (A) zwischen Einstellschraube (B) und Ventilschaftende einführen und vor- und rückwärtsschieben. Ein leichtes Ziehen sollte spürbar sein.