## Ventilgehäuse #### Ausbau von Ventilgehäusen und ATF-Sieb | 14-179 |

Explosionsansicht

| ÜBERBRÜCKUNGS- ZWISCHENPLATTE ÜBERBRÜCKUNGS- VENTILGEHÄUSE 6 x 1,0 mm, 7 Schrauben ÖLZUFUHRLEITUNG (Getriebe mit 7 Positionen) PASSSTIFT 6 x 1,0 mm, 1 Schraube PASSSTIFT O-RING Auswechseln. KICKDOWN-HEBELWELLE DICHTSCHEIBE KICKDOWN-WELLE STEUERWELLE ÖLZUFUHRLEITUNG 8 x 62 mm ÖLZUFUHRLEITUNG 8 x 40 mm ÖLZUFUHRLEITUNG 8 x 145 mm 6 x 1,0 mm, 1 Schraube ATF-SIEB 6 x 1,0 mm, 8 Schrauben SERVOGEHÄUSE SERVO-ZWISCHENPLATTE 6 x 1,0 mm, 3 Schrauben SEKUNDÄRVENTILGEHÄUSE ANSCHLAGWELLENHALTERUNG PASSSTIFT, 8 x 40 mm SEKUNDÄRZWISCHENPLATTE ÖLZUFUHRLEITUNG 8 x 118 mm ATF-PUMPENANTRIEBSRAD DREHMOMENTWANDLERGEHÄUSE PASSSTIFT HAUPTZWISCHENPLATTE ATF-PUMPENABTRIEBSRAD ATF-PUMPENABTRIEBSRADWELLE HAUPTVENTILGEHÄUSE 6 x 1,0 mm, 5 Schrauben ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 112 mm LEITRADSTÜTZENANSCHLAG LEITRADSTÜTZE ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 138,8 mm DREHMOMENTWANDLER- RÜCKSCHLAGVENTIL DREHMOMENTWANDLER- RÜCKSCHLAGVENTILFEDER KÜHLER-ENTLASTUNGSVENTIL KÜHLER-ENTLASTUNGSVENTILFEDER ÖLZUFUHRLEITUNG 8 x 220 mm (Getriebe mit 7 Positionen) REGLERVENTILGEHÄUSE