## Sitze #### Zerlegung und Zusammenbau des Vordersitzes-Fahrerseite | 20-231 |

Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.

Den Sitz wie dargestellt zerlegen.

Der Zusammenbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung; dabei folgende Punkte beachten:

- Allzweckfett auf die beweglichen Teile der Sitzschiene auftragen.
- Um Faltenbildung beim Anbringen des Sitzlehnenbezugs zu vermeiden, darauf achten, daß das Material gleichmäßig über die Halterung gezogen wird.

  | SITZLEHNE KOPFSTÜTZE HAKEN Den Sitzpolsterbezug von der Polsterrahmenfeder abnehmen. HAKEN HÄNGERFEDER (Mit Seiten-Airbag) CLIP HAKEN (Fünf Stellen) SITZHEIZUNGSKABELBAUM (bei einigen Modellen) HAKEN MITTLERE ABDECKUNG HAKEN CLIP CLIP SITZPOLSTERRAHMEN/ SITZSCHIENEN SCHIEBEHEBEL SITZHEIZUNGSEINHEIT (bei einigen Modellen) CLIP HAKEN CLIP CLIP KAPPE HÖHENVERSTELLHEBEL LEHNENVERSTELLKNOPF CLIP LEHNENVERSTELLABDECKUNG HAKEN SEITENAIRBAGKABELBAUM