## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-137 |

Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 4 des Steckers C3 und Karosseriemasse prüfen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER C3 Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Schlechter Kontakt an den Steckern C3 und C4 oder offener Stromkreis im Bodenkabelbaum oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit. Den Anschluß zwischen den Steckern C3 und C4 überprüfen; wenn der Anschluß in Ordnung ist, den defekten Kabelbaum auswechseln. NEIN - Schlechter Kontakt am Stecker C2 oder offener Stromkreis im Armaturentafelkabelbaum A. Den Stecker C2 überprüfen; wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, den Armaturentafelkabelbaum A auswechseln. |  | Die Zündung ausschalten. Den Stecker C2 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 17 des Steckers C2 und Karosseriemasse prüfen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER C2 Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Anzeigeleuchten-Schaltkreis für den Seiten-Airbag defekt; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis im Armaturentafelkabelbaum A; den Armaturentafelkabelbaum A auswechseln.