## Türen #### Außentürgriff auswechseln | 20-6 |

HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Scheibe vollständig schließen. Die folgenden Bauteile ausbauen: Türverkleidung (siehe Seite 20-4) Kunststoffabdeckung nach Bedarf (siehe Seite 20-2) Scheibenführungskanal (A) nach Bedarf wegziehen und die Schraube herausschrauben, dann die Führung Mitte unten (B) durch Ziehen nach unten entfernen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1 |  | Fahrerseite und Beifahrerseite bei einigen Modellen: Halteclip (A) lösen, dann den Schlosszylinder (B) ausbauen. Zylinderstange (C) lösen. Mit Schlosszylinderschalter: Schraube herausschrauben, dann Schlosszylinder (A) und Zylinderschalter (B) voneinander trennen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1 a a a