## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-54 |

Hydraulikfluß (Fortsetzung)

Position

Der durch den Wählschieber geleitete Leitungsdruck (3) wird zum Schaltventil 1-2. Gang geleitet und wird dort zum Leitungsdruck (3').

Der Leitungsdruck (3') schiebt das Servoventil in die Rückwärtsgang-/Parkposition, wird durch das Servoventil geleitet und dann zum Wählschieber. Der Leitungsdruck (3') wird am Wählschieber unterbrochen, und die Kupplungen werden nicht mit Hydraulikdruck beaufschlagt.

ZUR BEACHTUNG: Die Begriffe "links" oder "rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikdiagramm.

a a a