## Ansaugluftsystem #### Gaszug einstellen | 11-127 |

Das Gaszugspiel am Drosselklappengestänge überprüfen. Der Durchhang (A) muss 10-12 mm betragen. Entspricht der Durchhang nicht dem Sollwert (10 - 12 mm), die Kontermutter (B) lösen und die Einstellmutter (C) bis zum Erreichen des vorgeschriebenen Durchhangs (A) drehen. Kontermutter (B) wieder festziehen. Nach dem Einstellen des Gaszugs überprüfen, dass sich die Drosselklappe bei vollständig durchgetretenem Gaspedal ganz öffnet. Außerdem überprüfen, dass die Drosselklappe bei Freigabe des Gaspedals wieder in die Leerlaufstellung zurückkehrt. |  | a a a