## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-52 |

Die neuen Manschettenbänder (B) durch Ausrichten der Nasen (C) auf die Bohrungen (D) des Bandes in die Band-Montagenuten einsetzen. Den Ösenteil des Bandes in diesem Schritt nicht schließen. Manschette A von Hand zusammendrücken und Vinylband (E) auf den Faltenbalg kleben, damit die Manschetten zusammengedrückt und zurückgezogen bleiben. Manschette A so auf den Zylinder schieben, daß die Manschettenseite mit dem schmaleren Durchmesser zum Getriebegehäuse weist. Die Gabel (A) eines Universalabziehers mit Schrauben am Getriebegehäuse (B) befestigen, dann die Gabel sicher in einem Schraubstock mit Spannbacken aufspannen. Das Getriebegehäuse nicht in dem Schraubstock aufspannen. |  | Den Zylinder (A) in das Getriebegehäuse (B) drücken, so daß die Kerbe (C) auf den Stift (D) im Getriebegehäuse ausgerichtet ist. Die Sicherungsschraube (A) zunächst von Hand anziehen, dann das Spezialwerkzeug (B) sicher auf die Sicherungsschraube setzen. Die Sicherungsschraube auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Das Spezialwerkzeug abnehmen.