## Wellen und Kupplungen #### Überprüfung des Spiels der Zahnrads 4. Gang der Nebenwelle (Fortsetzung) | 14-199 |

9. Die Kontermutter (G) auf 29 Nm (3,0 kg-m) anziehen. Die Kontermutter hat linksgängiges Gewinde. Das Spiel zwischen Zahnrad 2. Gang (A) und 28mm-Distanzhülse (B) an mindestens 3 Stellen mit einer Fühlerlehre (C) messen. Den Durchschnittswert als tatsächliches Spiel verwenden. SOLLWERT: 0,10 – 0,18 mm |  | Liegt das Spiel außerhalb des Sollwerts, die Nebenwelle zerlegen. Die 28mm-Distanzhülse entfernen und ihre Länge messen. Eine neue Distanzhülse wählen und einbauen, die Nebenwelle zusammenbauen und dann die Prüfung erneut durchführen. DISTANZHÜLSE, 28 mm
   Nr. | Teile-Nr. | Stärke
   1 | 90503-PC9-000 | 39,00 mm
   2 | 90504-PC9-000 | 39,10 mm
   3 | 90505-PC9-000 | 39,20 mm
   4 | 90507-PC9-000 | 39,30 mm
   5 | 90508-PC9-000 | 39,05 mm
   6 | 90509-PC9-000 | 39,15 mm
   7 | 90510-PC9-000 | 39,25 mm
   8 | 90511-PC9-000 | 38,90 mm
   9 | 90512-PC9-000 | 38,95 mm
Nach Auswechseln der Distanzhülse sicherstellen, daß das Spiel dem Sollwert entspricht. Die Welle und die Zahnräder zerlegen. Das Lager wieder in das Getriebegehäuse einbauen (siehe Seite 14-177).