## Heizung #### Test des Umluftsteuermotors | 21-49 | Auswechseln des Umluftsteuermotors

1. 5-Türer Den 5P-Stecker vom Umluftsteuermotor abziehen.
   HINWEIS
Stromversorgung und Masse nicht falsch anschließen, damit der Umluftsteuermotor nicht beschädigt wird. Die Anweisungen sorgfältig befolgen. Batteriespannung an Klemme Nr. 5 und Masse an Klemme Nr. 2 legen; der Umluftsteuermotor muß laufen. Stromversorgung und Masse nicht vertauschen, damit der Umluftsteuermotor nicht beschädigt wird. Klemme Nr. 1 und Nr. 2 von Masse trennen; der Umluftsteuermotor muß in der Stellung für Frischluft oder Umluft stehenbleiben. Den Umluftsteuermotor nicht über einen längeren Zeitraum laufenlassen. UMLUFTSTEUERMOTOR Wenn der Umluftsteuermotor in Schritt 2 nicht läuft, den Motor ausbauen und Umluftsteuergestänge und -klappen auf einwandfreie Beweglichkeit prüfen. Wenn sich das Gestänge und die Klappe nicht ungehindert bewegen können, den Umluftsteuermotor auswechseln. Wenn das Gestänge oder die Klappe klemmt, müssen sie gegebenenfalls repariert werden. |  | 5-Türer Das ECM/PCM ausbauen (siehe Seite 11-3). Den 5P-Stecker (A) vom Umluftsteuermotor (B) abziehen. Die selbstschneidenden Schrauben herausdrehen und den Umluftsteuermotor aus der Gebläseeinheit ausbauen. Der Einbau des Motors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Einbau die einwandfreie Funktion des Motors prüfen.