## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-72 |

DTC P1297: ELD-Schaltkreis, Spannung niedrig ECM rückstellen (siehe Seite 11-4). Den Motor anlassen. Die Scheinwerfer einschalten. Wird DTC P1297 angezeigt? JA - Weiter mit Schritt 4. NEIN - Zeitweise auftretende Störung, System ist gegenwärtig in Ordnung. ELD und ECM auf schlechte Anschlüsse oder lockere Kabel überprüfen. Zündung und Scheinwerfer ausschalten. Den 3-poligen ELD-Stecker abziehen. Die Zündung einschalten (II). Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des 3-poligen ELD-Steckers und Karosseriemasse messen. 3-POLIGER ELD-STECKER Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegen ca. 5 V an? JA - ELD auswechseln. NEIN - Weiter mit Schritt 8. |  | Die Zündung ausschalten. ECM-Stecker E (31-polig) abziehen. Auf Durchgang zwischen Klemme E15 des ECM-Steckers und Karosseriemasse prüfen. ECM-STECKER E (31-POLIG) Kabelseite der Buchsenverbindungen Ist Durchgang vorhanden? JA - Kurzschluss im Kabel zwischen ECM (E15) und ELD reparieren. NEIN - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und erneut prüfen (siehe Seite 11-5). Wenn das Symptom bzw. die Anzeige verschwindet, das Original-ECM auswechseln. a a a