## Wartungsplan für Normalbedingungen (Europäisches Modell) | 3-4 |

Aufstellung nach Distanz/Zeit

Der Wartungsplan für normale Bedingungen ist zu befolgen, wenn die im Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen (Seiten 3-6 und 3-7) aufgeführten Bedingungen nicht zutreffen.

Wartung bei angegebener Kilometerzahl oder zu angegebener Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt). | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorölfilter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Luftfilterelement auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ventilspiel überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Steuerriemen austauschen und automatischen Riemenspanner, Wasserpumpe überprüfen. | Alle 120,000 km oder 96 Monate
Keilriemen kontrollieren und nachstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | Nach 200,000 km oder 120 Monaten, dann alle 100,000 km oder 60 Monate wechseln.
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Alle 120,000 km oder 96 Monate
Automatikgetriebe | Nach 120,000 km oder 96 Monaten, dann alle 80,000 km oder 48 Monate wechseln.
CVT | Nach 80,000 km oder 60 Monaten, dann alle 60,000 km oder 48 Monate wechseln.
Vordere und hintere Bremsen überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Klimaanlagenfilter auswechseln | Alle 30,000 km oder 12 Monate
Beleuchtungseinstellung überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Testfahrt (Geräusche, Fahrverhalten, Armaturenfunktion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Eine Sichtprüfung der folgenden Elemente durchführen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aufhängungsbauteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS)
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand von Flüssigkeiten
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse
Reifenzustand

a a a