## Schaltgetriebe #### Getriebe einbauen (Fortsetzung) | 13-15 |

Stecker des Rückfahrscheinwerfer-Schalters (A), des Fahrgeschwindigkeits-Sensors (VSS) (B) und des Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagneten (C) anschließen. Das Getriebemassekabel (B) anschließen. Batteriekonsole (B) einbauen. |  | Ansaugluftführung einbauen (siehe Schritt 31 auf Seite 5-16). Luftfilter einbauen (siehe Seite 11-126). Ansaugkrümmerabdeckung anbauen (siehe Schritt 5 auf Seite 5-3). Die Batterie einbauen. Zuerst das Pluskabel (+), dann das Massekabel (-) an die Batterie anschließen. Getriebeöl auffüllen (siehe Seite 13-4). Fahrzeug probefahren. Die Funktion der Kupplung überprüfen. Vorderradeinstellung prüfen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 18-4). Den Diebstahlsicherungscode für das Radio und dann die Voreinstellungen des Kunden für Radiosender eingeben. a a a