## Alarmanlage #### Test des Motorhaubenschalters | 22-266 | ## Test der Alarmanlagenhupe

Die Motorhaube öffnen. Den 2P-Stecker vom Motorhaubenschalter abziehen. Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 muß Stromdurchgang nach Öffnung der Motorhaube bestehen. (Hebel gelöst) Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 darf kein Stromdurchgang bestehen, wenn die Motorhaube geschlossen ist. (Hebel nach unten gedrückt) |  | Den vorderen Stoßfänger ausbauen (siehe Seite 20-105). Den 1P-Stecker von der Hupe abziehen. 4-Türer: 5-Türer: Die Hupe durch Anschließen von Batteriespannung an die Klemme (A) und durch Masseanschluß der Karosseriemasse (B) prüfen. Die Hupe muß ertönen. Ertönt die Hupe nicht, auf folgende Ursache prüfen: Alarmanlagenhupenrelais defekt Befestigungsschraube defekt.