## Türen #### Auswechseln der Hintertür-C- Säulenverkleidung | 20-160 | Auswechseln der äußeren Scheibendichtungsleiste (Hintertür)

4. ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die äußere Türscheibendichtungsleiste entfernen. Die Türscheibe ganz absenken. Die Innenverkleidung der Dreiecksscheibe entfernen (siehe Schritt 6 auf Seite 20-153). Die Schraube herausdrehen, die C-Säulenverkleidung (A) hochziehen, um die Haken (B) freizulegen, dann die Verkleidung abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
1. Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Von vorne beginnend die äußere Türscheibendichtungsleiste (A) herausstemmen, um die Clips (B, C) zu lösen, dann die Dichtungsleiste nach vorne ziehen, um sie von der C-Säulenverkleidung (D) zu lösen, dann die Dichtungsleiste abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 4 | C : Clip, 1
Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.