## ABS-Bauteile #### Fehlersuche – ABS-Anzeigeschaltkreis (Fortsetzung) | 19-78 |

Die ABS-Anzeigeleuchte erlischt nicht Die Sicherung Nr. 8 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskaten im Motorraum überprüfen und wieder einsetzen, wenn sie in Ordnung ist. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Die Sicherung auswechseln und erneut prüfen. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, auf einen Kurzschluß zur Karosseriemasse in diesem Sicherungsschaltkreis prüfen. Wenn der Schaltkreis in Ordnung ist, das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. Sicherung Nr. 11 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen und wieder einsetzen, wenn sie in Ordnung ist. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Die Sicherung auswechseln und erneut prüfen. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, auf einen Kurzschluß zur Karosseriemasse in diesem Sicherungsschaltkreis prüfen. Den 31P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 18 und Karosseriemasse messen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Sicherung Nr. 8 (20 A) und ABS-Steuergerät reparieren. Die Zündung einschalten (II). |  | Die Spannung zwischen Klemme Nr. 15 des 31P-Steckers des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse messen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 7 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Sicherung Nr. 11 (7,5 A) und ABS-Steuergerät reparieren. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 19 des 31P-Steckers des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse prüfen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen ABS-Steuergerät und Karosseriemasse (G302) reparieren.