## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-146 |

Den Stecker U3o (A) von der SRS-Einheit abziehen. Ein Voltmeter zwischen Klemme Nr. 14 (+) des Steckers C1 und Karosseriemasse anschließen. Die Zündung einschalten (II) und die Spannung messen. Es dürfen max. 0,5 V anliegen. STECKER C1 Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist die Spannung vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Stromversorgung im Kabel PNK des Armaturentafelkabelbaums A oder im Bodenkabelbaum; den defekten Kabelbaum auswechseln. |  | Die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 19 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Sicherung Nr. 19 (7,5 A) durchgebrannt? JA - Mit Schritt 11 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 9 fortfahren. Den Stecker C2 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen.