## Türen #### Auswechseln der Vordertür-Schließfalle | 20-10 |

4. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-7) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-3) Die Zylinderstange vom Schließzylinder abtrennen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-8), und die Außentürgriffstange vom Außentürgriff abtrennen (siehe Schritt 6 auf Seite 20-9). Falls vorhanden, den Clip entfernen und den Verriegelungsstangenschutz (A) in der numerierten Reihenfolge ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 1
5. Bei Bedarf das Scheibenfassungsprofil wegziehen und die Schrauben herausdrehen, dann das mittlere untere Fassungsprofil (B) nach unten herausziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
6. |  | Die Stellantriebstecker (A) (bei einigen Modellen) abziehen und die Innentürgriffstange (B) vom Stangenhalter (C) lösen. Den Verriegelungsknopf (D) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
Die Schrauben herausdrehen, dann die Schließfalle (D) durch das Loch in der Tür herausnehmen. Die Außentürgriffstange (E), die Zylinderstange (F), die Verriegelungsstange (G) und die Innentürgriffstange nicht biegen. Der Einbau der Schließfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Stellantriebstecker korrekt angeschlossen werden (bei Zentralverriegelung) und daß jede Stange fest angebracht wird. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet.