## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfdeckels | 6-55 |

Die Ventildeckeldichtung und die Nut gründlich reinigen. Die Ventildeckeldichtung (A) in die Nut des Zylinderkopfdeckels (B) einsetzen. Die Ventildeckeldichtung zunächst in die Aussparung für die Nockenwelle einsetzen und danach in die Nut am Außenrand einarbeiten. Sicherstellen, daß die Dichtung fest in den Aussparungsecken sitzt (C) und daß kein Spalt sichtbar ist. Überprüfen, ob die Paßflächen sauber und trocken sind. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M bzw. 08C70-X0331S, an den vier Ecken der Aussparungen (A) auf die Deckeldichtung auftragen. ZUR BEACHTUNG: Die Teile innerhalb von fünf Minuten nach Auftragen der Flüssigdichtung einbauen. Wurde dieser Zeitraum überschritten, die Rückstände der Flüssigdichtung entfernen und neue Flüssigdichtung auftragen. |  | Beim Anbringen des Ventildeckels die Finger auf die Paßfläche des Nockenwellenhalters halten (oberer Teil des Halbkreises) und so die Ventildeckeldichtung in der Nut halten. Ist der Ventildeckel (B) auf den Zylinderkopf aufgesetzt, den Deckel leicht hin- und herschieben, bis die Dichtung richtig sitzt. Die Dichtscheiben (C) des Deckels überprüfen. Beschädigte oder verschlissene Dichtscheiben auswechseln.