## Innenverkleidung #### Aus- und Einbau der Verkleidung - Sitzseiten- und Hutablagebereich | 20-35 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Abnehmen der Seitenverkleidung, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-95).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Vor dem Einbau der Hutablage die Clips aus der Karosserie entfernen und in die Hutablage einsetzen.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Beim Einbau der Hutablage die hinteren Sicherheitsgurte und den mittleren Gurt durch die Schlitze in der Hutablage schieben.
- Sicherstellen, daß der Stecker der hochgesetzten Bremsleuchte korrekt angeschlossen ist.

  Lage der Befestigungselemente

  A : Clip, 9 B : Clip, 1 C : Clip, 7

  (Weiß)

| STECKER DER HOCHGESETZTEN BREMSLEUCHTE HAKEN HUTABLAGE MITTLERER RÜCKSITZGURT C-SÄULENVERKLEIDUNG SCHLITZ RÜCKSITZGURT OBERE C-SÄULENVERKLEIDUNG KAPPE TÜRSCHWELLERVERKLEIDUNG UNTERE LANGSCHRAUBEN DES VORDERSITZGURTES 7/16 - 20 UNF 32 Nm (3,3 kg-m) SEITENVERKLEIDUNG HAKEN HAKEN SCHLITZ CLIP (Drei Stellen) HAKEN RÜCKSITZGURT SCHLITZ