## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-18 |

Die ECM/PCM-Stecker (A) und den Stecker des Hauptkabelbaums (B) anschließen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: Die untere Armaturentafelabdeckung auf der Beifahrerseite (C) einbauen, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 20-220). |  | Den Gaszug einbauen, danach den Seilzug einstellen, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-149). Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers anschließen. RHD-Modelle: LHD-Modelle:

a a a