## Servolenkung #### Überholen der Pumpe (Fortsetzung) | 17-31 |

Den neuen 23,8 mm O-ring (A) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen und ihn dann in die Nut unten im Pumpengehäuse einsetzen. Die neue Abdeckungsdichtung (A) und den 13 mm O-Ring (B) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen und sie dann in die Nuten an der Abdeckung (C) einsetzen. |  | Das Außengehäuse (A) montieren, indem der Schlitz (B) im Außengehäuse mit der Rollenstiftbohrung (C) in der Abdeckung zur Deckung gebracht wird. Sicherstellen, daß die Aussparung (D) am Außengehäuse in die vorgeschriebene Richtung weist. Servolenkflüssigkeit auf die Gummidichtung (E) (schwarz) auftragen und diese dann in die Aussparung (F) des Außengehäuses einsetzen. Servolenkflüssigkeit auf die Gleitdichtung (G) (weiß) auftragen und sie dann oben auf der eben montierten Gummidichtung anbringen.