## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-21 |

Position

Die Kupplungen werden nicht mit Hydraulikdruck beaufschlagt. Es wird keine Kraft auf die Nebenwelle übertragen. Die Nebenwelle ist durch Eingriff der Parksperrenklinke in das Parkrad blockiert.

Position

Die vom Drehmomentwandler übertragene Motorkraft treibt die Hauptwelle an, die Kupplungen werden aber nicht mit Hydraulikdruck beaufschlagt. Es wird keine Kraft auf die Nebenwelle übertragen. Das Zahnrad 4. Gang der Nebenwelle wird über den Rückwärtsgangwähler mit der Rückwärtsgangwählernabe und der Nebenwelle in Eingriff gebracht, wenn der Wählhebel von der Position in die Position geschaltet wird. Das Rückwärtsgangrad der Nebenwelle wird beim Schalten aus der Position in Eingriff gebracht.

| DREHMOMENTWANDLER KUPPLUNG 2. GANG KUPPLUNG 4. GANG HALTEKUPPLUNG 1. GANG ZUSATZWELLE KUPPLUNG 1. GANG HAUPTWELLE NEBENWELLE PARKRAD FREILAUFKUPPLUNG SERVOVENTIL KUPPLUNG 3. GANG ACHSABTRIEBSRAD ACHSANTRIEBSRAD

a a a