## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-143 |

Die Zündung ausschalten. Den Stecker O1i (A) von der OPDS-Einheit (B) abziehen. Die Zündung einschalten (II). Leuchtet die Anzeigeleuchte für den Seiten-Airbag auf? JA - Mit Schritt 39 fortfahren. NEIN - OPDS-Einheit defekt; die OPDS-Einheit auswechseln. Die Zündung ausschalten. Den Stecker C1 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 15 und des Steckers C1 und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER C1 Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Kurzschluß zur Masse im Anzeigeleuchten-Schaltkreis für den Seiten-Airbag; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Armaturentafelkabelbaum A oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit; den defekten Kabelbaum auswechseln.