## Sitze #### Vordersitzbezug auswechseln (Fortsetzung) | 20-5 |

Den Reißverschluss des Kopfstützenabschnitts des Sitzlehnenbezugs (A) öffnen, dann den Reißverschluss (B) trennen und den Bezug entfernen. Das Anbringen des Sitzbezugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Alle Haken der vorderen Kopfstützenverkleidung in die Öffnungen der hinteren Kopfstützenverkleidung einhängen. Daraufhin Druck auf die Kopfstützenverkleidung ausüben, bis die Haken einrasten. Um Faltenbildung während des Anbringens des Sitzlehnenbezugs zu vermeiden, darauf achten, dass der Stoff vor dem Einrasten der Clips, Haken und Hakenfedern gleichmäßig über das Polster gezogen wurde. Auf korrekte Verlegung des Seilzugs für die Lehnenumklappung achten. |  | a a a