## Kühlsystem #### Auswechseln von Kühler und Lüfter | 10-11 |

1. Das Kühlmittel ablassen.
2. Den vorderen Stoßfänger ausbauen (siehe Seite 20-104).
3. Die Haubenschloßfalle ausbauen (siehe Seite 20-106).
4. Den oberen und unteren Kühlerschlauch und die ATF-Kühlerschläuche abziehen.

| A/C-KONDENSATORLÜFTERBAUGRUPPE O-RING Auswechseln. OBERER KÜHLERSCHLAUCH KÜHLERDECKEL OBERER HALTER UND DÄMPFER KÜHLER KÜHLMITTEL-AUSGLEICHSBEHÄLTER UNTERER KÜHLERSCHLAUCH CONDENSER BRACKET UNTERER DÄMPFER LÜFTERMOTORSTECKER ATF-KÜHLERSCHLÄUCHE ABLASSSCHRAUBE KÜHLERLÜFTERBAUGRUPPE

5. Die Lüftermotorstecker und den Stecker der Kompressorkupplung abziehen.
6. Die oberen Kühlerhalter abnehmen, dann den Kühler hochziehen.
7. Die Lüfterverkleidungsbaugruppen und andere Bauteile vom Kühler abbauen.
8. Der Einbau des Kühlers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, daß die oberen und unteren Polster korrekt eingestellt sind.
9. Kühlmittel einfüllen und den Kühler entlüften.