## Heizung #### Symptom-Fehlersuchindex (Fortsetzung) | 21-10 |

5-Türer, Außer Modell KE

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Die Umluftsteuerklappen schalten nicht zwischen Frischluft und Umluft um. | Umluftsteuermotorschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-37) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 14 (10 A) in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Der Gebläsemotor läuft, eine oder mehrere Gebläsemotorstufen funktionieren jedoch nicht. | Gebläsemotorschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-39) | Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Der Gebläsemotor läuft gar nicht. | Gebläsemotorschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-39) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 12 (40 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G201 und G501 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker