## Radkasten #### Auswechseln des Kraftstoffrohrschutzes | 20-123 | Auswechseln des hinteren Luftauslasses

1. Die Clips entfernen, dann den Kraftstoffrohrschutz (A) abnehmen. Die Karosserie nicht zerkratzen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 3
Der Einbau des Schutzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  | Den Heckstoßfänger abnehmen (siehe Seite 20-105). Die Haken (A) lösen, und dann den hinteren Luftauslaß (B) ausbauen. Die Karosserie nicht verkratzen. Den Luftauslaß durch Drücken auf die Haken, bis sie einrasten, anbringen.