## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-61 |

Beim Schalten des Wählhebels aus der Position in die Position schaltet der Wählhebelsperrenmagnet ein, und der Wählhebelsperrenmagnetanker wird eingezogen, um so den Wählhebelsperrenanschlag freizugeben. Dadurch kann der Wählhebel kann jetzt in die Position geschaltet werden.

| POSITION POSITION WÄHLHEBEL WÄHLHEBELSPERRENMAGNET WÄHLHEBELSPERREN- MAGNETANKER SICHERHEITS- STEUERMECHANISMUSANSCHLAG

Wenn die Bedingungen für zulässige Einschaltung des Magneten nicht erfüllt sind, bleibt der Wählhebelsperrenmagnet ausgeschaltet, und der Sicherheitssteueranschlag veriegelt den Wählhebel in der Position .

| POSITION POSITION WÄHLHEBEL WÄHLHEBELSPERRENMAGNET SICHERHEITS- STEUERMECHANISMUSANSCHLAG

a a a