## Kraftstoffzufuhr #### Vorsichtshinweise für Kraftstoffrohr/Schnellanschluß-Fittings | 11-567 |

- Die Kraftstoffrohr/Schnellanschluß-Fittings verbinden das Kraftstoff-Verteilerrohr (A) mit dem Kraftstoffzufuhrschlauch (B), den Kraftstoffzufuhrschlauch (B) mit der Kraftstoffleitung (C), das Kraftstoffrohr (D) mit dem Kraftstofftank (E) und das Kraftstoffrohr (F) mit dem Kraftstoffilter (G). Zum Aus- und Einbau von Kraftstoffzufuhrschlauch, Kraftstofftankeinheit oder Kraftstofftank müssen die Schnellanschluß-Fittings abgezogen bzw. angeschlossen werden. Dabei ist folgendes zu beachten: Der Kraftstoffzufuhrschlauch (B), das Kraftstoffrohr (D) und die Schnellanschluß-Fittings (H) sind nicht wärmebeständig; diese Teile beim Schweißen oder anderen wärmeerzeugenden Verfahren nicht beschädigen. Der Kraftstoffzufuhrschlauch (B), das Kraftstoffrohr (D) und die Schnellanschluß-Fittings (H) sind nicht säurebeständig; diese Teile daher nicht mit einem Werkstattlappen berühren, mit dem Batteriesäure aufgewischt wurde. Sie müssen ausgewechselt werden, wenn sie mit Elektrolyt o.ä. in Berührung gekommen sind. Beim Anschließen bzw. Abziehen von Kraftstoffzufuhrschlauch (B), Kraftstoffrohr (D) und Schnellanschluß-Fittings (H) die Teile nicht übermäßig verbiegen oder verdrehen. Eine beschädigte Baugruppe auswechseln. |  | Abgetrennte Schnellanschluß-Fittings können wieder angeschlossen werden, der Halter an der angeschlossenen Leitung kann jedoch nicht wiederverwendet werden, sobald er einmal von der Leitung abmontiert wurde. Den Halter auswechseln, wenn das Verteilerrohr ausgewechselt wird, die Kraftstoffleitung ausgewechselt wird, die Kraftstoffpumpe ausgewechselt wird, der Kraftstoffilter ausgewechselt wird, der Kraftstoffstandgeber ausgewechselt wird. er von der Leitung abmontiert wurde, er beschädigt ist.
  TEIL | HERSTELLER | HALTERFARBE
  MOTORRAUM | TOKAI | GRÜN
  KRAFTSTOFFTANKEINHEIT KRAFTSTOFFILTER | SANOH | WEISS
  KRAFTSTOFFILTER (STRÖMUNGSSEITE) | MOD-SIGNAL | NATURFARBEN