## Türschweller-Außenblech #### Einbau (Fortsetzung) | 3-22 |

Das Ersatzteil festklemmen und Spiel und Ausrichtung von Vordertür, Hintertür und vorderem Kotflügel erneut prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Die Reparaturbleche an den Schnittbereichen von B-Säule und Radlauf befestigen und lochnahtschweißen. Kehlnahtschweißen Stumpfschweißen REPARATURBLECH REPARATURBLECH Stumpfschweißen Überlappung 30 mm |  |