## A/T-Verriegelungssystem #### Auswechseln des Parksperrstiftschalters | 14-171 |

Modell KH Mittelkonsolenverkleidung und Mittelkonsole abnehmen (siehe Seite 20-73). Die Schrauben (A) herausdrehen und dann den Wählhebelknauf (B) entfernen. Die A/T-Fahrbereichsanzeigeleuchte (C) aus der A/T-Fahrbereichsanzeigetafel herausnehmen. Die A/T-Fahrbereichsanzeigetafel sowie die Tafelhalterung als eine Baugruppe (D) ausbauen. Den Stecker (4P) (E) des Sparkperrstiftschalters abziehen und aus dem Wählhebelhalterungsockel (F) herausnehmen. Das Wählhebelperren-Entriegelungselement (G) und die Feder (H) entfernen. |  | Die Verriegelungslaschen (A) am Wählhebelhalterungssockel öffnen, dann den Parksperrstiftschalter (B) herausnehmen. Den neuen Parksperrstiftschalter einsetzen. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.