## Ansaugluftsystem #### Drosselklappengehäuse ausbauen/einbauen | 11-129 |

HINWEIS:

- Die Drosselklappen-Anschlagschraube nicht verstellen.
- Nach dem Zusammenbauen den Gaszug einstellen (siehe Seite 11-127).
- Der TP-Sensor kann nicht ausgebaut werden.

| DROSSELKLAPPEN-ANSCHLAGSCHRAUBE (Nicht verstellen) DROSSELKLAPPENHEBEL Es sollte kein Abstand vorhanden sein. ANSAUGKRÜMMER-ABSOLUTDRUCKSENSOR (MAP) GASZUG LEERLAUFLUFT-STEUERUNGSVENTIL (IAC) DROSSELKLAPPENPOSITIONS-SENSOR (TP) KRAFTSTOFFDAMPF-SPÜLLUFT-STEUERMAGNETVENTIL (EVAP) DICHTUNG, auswechseln.

a a a