## Alarmanlage #### Test des Heckklappen-Schloßfallenschalters | 22-267 |

Die Heckklappenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Die Heckklappe öffnen. Den 4P-Stecker vom Heckklappenstellantrieb abziehen. Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 3 und Klemme Nr. 4 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Heckklappenverriegelungsknopfschalter in Stellung UNLOCK befindet. Zwischen Klemme Nr. 3 und Nr. 4 darf kein Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Heckklappenverriegelungsknopfschalter in Stellung LOCK befindet. |  |