## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schalters D3 | 14-78 |

Die Wählhebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 14-79). Den Sockel der A/T Schaltpositionsanzeigetafel ausbauen, danach die Glühlampe der Anzeige aus der Fassung entfernen. Den Stecker (6P) des Schalters D3/des Wählhebelsperrmagneten und den Stecker (2P) des Wählhebelsperrmagneten ausbauen. Dann den Stecker (2P) des Wählhebelsperrmagneten abziehen (siehe Seite 14-82). Den Schalter D3 ausbauen und einen neuen Schalter einbauen. Den Stecker (2P) des Wählhebelsperrmagneten anschließen und einbauen, dann den Stecker (6P) des Schalters D3/des Wählhebelsperrmagneten einbauen. Die Wählhebelbaugruppe einbauen (siehe Seite 14-80). |  |

a a a