## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-10 |

Die ATF-Kühlerschläuche abziehen, dann die ATF-Kühlerschläuche und -leitungen verstopfen (A/T, Honda Multi Matic). Den Motor-Kippaufhängungssatz wie dargestellt am Motor anbringen (im Handel erhältlich für EU-Modelle). |  | Die Befestigungsschraube der vorderen Aufhängung herausdrehen. Die Befestigungsmuttern der seitlichen Motoraufhängungshalterung abschrauben.