## Auswechseln #### Einbau (Fortsetzung) | 2-10 | Rostschutzbehandlung/Lackieren

Die geschweißten Bereiche schlichten. Die MIG-geschweißten Bereiche mit einem Tellerschleifer ebnen.
WARNUNG Zur Vermeidung von Augenverletzungen beim Abschleifen, Schneiden oder Schleifen stets eine Schutzbrille tragen.
ZUR BEACHTUNG: Nicht übermäßig schleifen. Vorstehende Bereiche mit einem Hammer ebnen. Vorsichtig vorgehen, damit keine Verformung entsteht. Die geschweißten Tür- und Heckklappenbereiche sowie die Fensteröffnungsflansche mit einem Hammer und einem Handfäustel ebnen. Verformungen und Niveauunterschiede in den Schweißbereichen mit Füller füllen und dann glätten. |  | Die Abdichtmasse auftragen. Die Abdichtmasse auf die überstehenden Bereiche des Außenblechs und die Schweißflächen der Ersatzteile auftragen. Lücken vollständig mit Abdichtmasse füllen. Den Lack auftragen.
WARNUNG Beim Aufsprühen von Lack für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Die meisten Lacke enthalten Substanzen, die beim Einatmen oder Schlucken gesundheitsschädlich sind. Vor dem Öffnen des Lackbehälters den Lackaufkleber durchlesen. Hautkontakt vermeiden. Beim Lackieren ein zugelassenes Atemschutzgerät, Handschuhe, Schutzbrille und entsprechende Kleidung tragen. Lack ist leicht entzündlich. Den Lack an einem sicheren Ort aufbewahren und von Funken, offenem Feuer und Zigaretten fernhalten.
Den Radkasten und das untere Bodenblech vorlackieren. Rostschutzmittel auf die Innenseite des Außenblechs und die geschweißten Bereiche auftragen.