## Antriebsstrang/Achse #### Zwischenwelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-22 |

Erforderliches Spezialwerkzeug Treiber, 07749-0010000 Aufsatz, 52 x 55 mm, 07746-0010400 Aufsatz, 35 mm I.D. 07746-0030400 Treibdorn für Dichtring, 07GAD-PH70201 HINWEIS: Für beschriebene Schritte nach Bedarf gemäß Explosionszeichnung vorgehen. Die zerlegten Teile mit Lösungsmittel reinigen und mit Druckluft trocknen. Für die Gummiteile kein Lösungsmittel verwenden. Zwischenwellenlager (A) mithilfe des Spezialwerkzeugs und einer Presse in den Lagerbock (B) pressen. Den inneren Sprengring in die Nut der Lagerstütze einpassen. |  | Zwischenwelle (A) mit Hilfe des Spezialwerkzeugs und einer Presse in das Wellenlager pressen. Äußeren Sprengring (A) in die Nut der Zwischenwelle (B) einpassen. a a a