## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-21 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
ELEKTRISCHE KENNWERTE | Batterie |  | 12 V - 36 AH/5 Stunden*1
12 V - 38 AH/5 Stunden*2
Anlasser | DENSO | 12 V - 1,0 kW
MITSUBA | 12 V - 1,2 kW
Generator |  | 12 V - 70 A
Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 60 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Sicherungs-/Relaiskasten im Fussraum | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Glühlampen | Scheinwerfer (Fernlicht) | 12 V - 60 W
Scheinwerfer (Abblendlicht) | 12 V - 55 W
Vordere Blinkleuchte/ vordere seitliche Markierungsleuchten | 12 V - 21 W/5 W
Vordere Positionsleuchten | 12 V - 5 W/3 CP (Kandela)
Vordere Parkleuchten | 12 V - 5 W
Seitliche Blinkleuchten | 12 V - 21 W
Hintere Blinkleuchten | 12 V - 21 W
Brems-/Schluß-/hintere seitliche Markierungsleuchte | 12 V - 21W/5 W
Nebelschlußleuchte | 12 V - 21 W
Innere Schlußleuchte | 12 V - 5 W
Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V - 21 W
Rückfahrscheinwerfer | 12 V - 21 W
Kennzeichenleuchte | 12 V - 3 CP
Deckenleuchte | 12 V - 8 W
Kofferraumleuchte | 12 V - 5 W
Individuelle Kartenleseleuchte | 12 V - 8 W
Leseleuchten | 14 V - 8 W: ohne Schiebedach 12 V - 5 W: mit Schiebedach
Instrumentenbeleuchtung | 14 V - 1,4 W
Anzeigeleuchte | 12 V - 1,12 W
| Nebelscheinwerfer | 12 V - 55 W
Nebelschlußleuchte | 12 V - 21 W
Handschuhfachleuchte | 12 V - 3,4 W
Seitliche Blinkleuchte | 12 V - 5 W

*1: Modelle KK, KX

*2: Außer Modelle KK, KX