## Materialien und Werkzeuge ####  | 5-15 |

ABDICHTMASSE Urethan-Abdichtmasse verwenden. 3m #08892 (innen) 3m #08893 (außen) oder gleichwertiges Produkt. WERKZEUGE
Mit Patrone | Mit Rohr
Abdichtpistole GRUNDLACK Auf unteres Bodenblech und Radkasten aufzutragen. Nox-rust 409-20S Solton 1000S oder gleichwertiges Produkt. ROSTSCHUTZMITTEL Auf Schweißstellen im Karosserieblech aufzutragen. Rustop Deox #100 Waxoyl oder gleichwertiges Produkt. |  | SPRITZPISTOLEN Die für das verwendete Rostschutzmittel am besten geeignete Spritzpistole verwenden. Wenn an mehreren Fahrzeugen gearbeitet wird, wird die Verwendung einer Druckbecherpistole empfohlen. Für Nox-rust 409-20S/Solton 1000S Für Rustop Für Deox #100 Für waxoyl